B2^{F. Hofmann}

Entwurf und Implementierung eines an Hardwarearchitektur und Aufgabenklassen adaptierbaren Multiprozessorbetriebssystems

B2^{F. Hofmann}

Entwurf und Implementierung eines an Hardwarearchitektur und Aufgabenklassen adaptierbaren Multiprozessorbetriebssystems

Kommunikationsmodule sind Betriebssystemteile, welche direkt auf den Ein-Wort-Nachrichtenmechanismus aufsetzen. Sie müssen nicht notwendigerweise den gleichen Aufbau wie das ”INC”-Modul besitzen.

Kernkomponenten sind Betriebssystemteile, welche sich des ”INC”- Nachrichtenmechanismus bedienen. Zu diesen Komponenten gehören zum Beispiel die Betriebssystemaufrufe ”Send” und ”Receive”.

Kommunikationsmodul ”INC”

(Inter-Node-Communication) zum Übermitteln längerer Nachrichten:

Nachrichtenverteilebene:

- Pufferung empfangener Nachrichten - Verteilung empfangener Nachrichten Koordinierungsebene:

- Verbindungsüberwachung, Flußkontrolle - Sicherstellung der Resource-Konsistenz - Verwaltung der Nachrichtenpuffer - Statusmeldungen, statistische Informationen

Ein-Wort-Nachrichtenmechanismus:

Ein-Wort-Nachrichtenverteiler:

- Flußkontrolle - Zustellung der Datenworte - Statusmeldungen - statistische Informationen

Interruptbasierter Ein-Wort-Nachrichtentreiber:

- Verbindungsaufbaut - Verbindungsüberwachung - Pufferung (zur Entkopplung)

Kommunikationsspeicher A ...

Puffer

#0Puffer

#1Puffer

#2Puffer

#KPuffer #3

Kommunikation in MEMSOS

Nachrichtenaustausch zwischen MEMSY-Knoten

Knoten A

Knoten B

...

#K

... Kommunikationsmodul A Kommunikationsmodul Z

Typ #N

...

Typ #1

Typ #2

Typ #0

Ein-Wort-Nachrichtenverteiler

... Kernkomponente 1 Kernkomponente N

Koordinierungsebene

Kommunikationsspeicher B

... Ein-Wort-Nachrichtenverteiler

... Kernkomponente 1 Kernkomponente N ...

Typ #M

Nachrichtenverteilebene

Koordinierungsebene ... Kommunikationsmodul A Kommunikationsmodul Z

... Nachrichtenverteilebene

Nachricht

Datenwort

Interruptbasierter Ein-Wort-Nachrichtentreiber

Interrupt

Interruptbasierter Ein-Wort-Nachrichtentreiber

Eine INC-Nachricht wird in einem angeforderten Puffer abgelegt, aus dem der Nachbar sie entnehmen kann. Der Nachbarknoten erhält durch eine Ein-Wort-Nachricht eine Referenz auf diesen Puffer.