Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.10

Plattentreiber

Organisation eines Platten - Laufwerks

• typische Winchester-Festplatten bestehen aus mehreren, übereinander angeordneten Magnetplatten und einem Schreib-/ Lese-Kopf pro Plattenoberfläche • Begriffe:

Spur (Track) Umlaufbahn auf einer Diskoberfläche Sektor Teil einer Spur

Zylinder Menge der Spuren mit gleichem Radius über alle Oberflächen

Sektor

Spur

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.11

• Beispiel einer realen Platte:Fujitsu M2344K M2652

Kapazität: 690 094 080 Byte 2,0 GB Zylinder: 624 1893 Spuren/Zylinder: 27 20 Bytes/Spur: 40 960 Bytes 52 864 Sektoren/Spur: 1 - 128 (konfigurierbar)

Positionierzeit: 4 ms (Spur - Spur) 2 ms 16 ms (mittel) 11 ms (mittel) 33 ms (max.) 22 ms (max) Transferrate: 2,458 MByte/s 4,750 MB/s

Rotationsgeschwindigkeit: 3600 Umdr./Minute5400 U/min

was bedeutet das konkret?

– eine Umdrehung = 16 ms 11 ms – bei 100 ns/Befehl⇒

über 100 000 Befehle ausführbar

Zylinder

Index

Spur 0 Spur 1 Spur 2 Spur 3

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.12

Steuereinheittreiber

beauftragen Arbeitsspeicherber._festlegen lesen schreiben stoppen . Status_abfragen

Prozeß_lesen

Prozeß_schreiben

beauftragen

auf_Auftragfertigstellung_warten

positionieren- _abgeschlossen

Transfer- _abgeschlossen

Treiberprozeß

Polling_Prozeß anfordern

freigeben

starten

Kanal_fertig

Treiberprozeß

Kanaltreiber

Kanal Steuereinheit Plattenspeicher

H a r d w a r e

B e t r i e b s s y s t e m

beauftragen

Transfer_starten

stoppen

Status_abfragen

lesen schreiben

anfordern

freigeben

starten

Transfer- _abgeschlosssen

Plattentreiber

beauftragen positionieren Position_festlegen rücksetzen Transfer_starten

stoppen Status_abfragen lesen schreiben

Prozeß_rücksetzen

Prozeß_Position_festl.

Prozeß_positionieren

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.13

wartend wartend

wartend wartend

wartend

wartend

wartend beauftragen

----======== anfordern anfordern

rücksetzen (2) Position_festlegen (2) positionieren (3) freigeben freigeben

========

----========

Transfer_starten (1)starten

Transfer_starten (1) starten ----========

ASP_Ber._festlegen (1) lesen (3)

Kanal fertig

Unterbr.

========

========----

========

========----

========

========

Transf._abgeschl.

Transf._abgeschl.

Positionieren abgeschlossen

Unterbr.

Plattentreiber Kanaltreiber

Treiberprozeß Treiberprozeß anfordern anfordern

Steuereinheitstreiber

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.14

0 5 10 15 20 25 30 35 x x x x x x x

SCAN

FCFS

C-SCAN

(Fahrstuhlstrategie)