Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.16

Terminale

RS-232 Schnittstelle Tastatur/Drucker Tastatur/Zeichenorientierter Bildschirm Intelligentes Terminal "Blit"

zeichenorientiert bitorientiert

"memory mapped"

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.17

LRW Speicher

RS-232- Schnittstelle Empfangsleitung Sendeleitung (50-9600 baud)

UART

Terminal

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Systembus

Rechner

(50 - 19200 Baud)

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.18

... System ...
... Kap ...

LRW Speicher Video-RAM Video controller

analoges Videosignal

Parallelschnittstelle

Tastatur

Monitor

... x S x y x s x t x e x m ... ... y K y a .y p ...

Zeichennummer Zeichenattribut

Video-RAM Bildschirm

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.19

Basic terminal input control:

IGNBRK 0000001 Ignore break condition. BRKINT 0000002 Signal interrupt on break. IGNPAR 0000004 Ignore characters with parity errors. PARMRK 0000010 Mark parity errors. INPCK 0000020 Enable input parity check. ISTRIP 0000040 Strip character. INLCR 0000100 Map NL to CR on input. IGNCR 0000200 Ignore CR. ICRNL 0000400 Map CR to NL on input. IUCLC 0001000 Map upper-case to lower-case on input. IXON 0002000 Enable start/stop output control. IXANY 0004000 Enable any character to restart output. IXOFF 0010000 Enable start/stop input control. IMAXBEL 0020000 Echo BEL on input line too long.

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.20

Treatment of output:

OPOST 0000001 Postprocess output. OLCUC 0000002 Map lower case to upper on output. ONLCR 0000004 Map NL to CR-NL on output. OCRNL 0000010 Map CR to NL on output. ONOCR 0000020 No CR output at column 0. ONLRET 0000040 NL performs CR function. OFILL 0000100 Use fill characters for delay. OFDEL 0000200 Fill is DEL, else NUL. NLDLY 0000400 Select new-line delays: NL0 0 NL1 0000400 CRDLY 0003000 Select carriage-return delays: CR0 0 CR1 0001000 CR2 0002000 CR3 0003000 TABDLY 0014000 Select horizontal-tab delays: TAB0 0 or tab expansion: TAB1 0004000 TAB2 0010000 XTABS 0014000 Expand tabs to spaces . BSDLY 0020000 Select backspace delays: BS0 0 BS1 0020000 VTDLY 0040000 Select vertical-tab delays: VT0 0 VT1 0040000 FFDLY 0100000 Select form-feed delays: FF0 0 FF1 0100000

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.21

Hardware control of the terminal:

CBAUD 0000017 Baud rate: B0 0 Hang up B50 0000001 50 baud B75 0000002 75 baud B110 0000003 110 baud B134 0000004 134.5 baud B150 0000005 150 baud B200 0000006 200 baud B300 0000007 300 baud B600 0000010 600 baud B1200 0000011 1200 baud B1800 0000012 1800 baud B2400 0000013 2400 baud B4800 0000014 4800 baud B9600 0000015 9600 baud B19200 0000016 19200 baud B38400 0000017 38400 baud CSIZE 0000060 Character size: CS5 0 5 bits CS6 0000020 6 bits CS7 0000040 7 bits CS8 0000060 8 bits CSTOPB 0000100 Send two stop bits, else one. CREAD 0000200 Enable receiver. PARENB 0000400 Parity enable. PARODD 0001000 Odd parity, else even. HUPCL 0002000 Hang up on last close. CLOCAL 0004000 Local line, else dial-up. CIBAUD 03600000 Input baud rate, if different from output rate. CRTSCTS 020000000000 Enable RTS/CTS flow control.

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 7.22

Line discipline to control terminal functions:

ISIG 0000001 Enable signals. ICANON 0000002 Canonical input (erase and kill processing). XCASE 0000004 Canonical upper/lower presentation. ECHO 0000010 Enable echo. ECHOE 0000020 Echo erase character as BS-SP-BS. ECHOK 0000040 Echo NL after kill character. ECHONL 0000100 Echo NL. NOFLSH 0000200 Disable flush after interrupt or quit. TOSTOP 0000400 Send SIGTTOU for background output. ECHOCTL 0001000 Echo control characters as ^char, delete as ^?. ECHOPRT 0002000 Echo erase character as character erased. ECHOKE 0004000 BS-SP-BS erase entire line on line kill. FLUSHO 0020000 Output is being flushed. PENDIN 0040000 Retype pending input at next read or input character.

IEXTEN 0100000 Recognize all specials (if clear, POSIX only).