Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.1

D SUN Enterprise X000

Einsatz am RRZE/IMMD cssun: Enterprise 4000 8 CPUs, 8 GByte

faui40: Enterprise 4000 4 CPUs, 1 GByte

faui09: Enterprise 3000 4 CPUs, 1 GByte

faui01: Enterprise 3000 2 CPU,512 MByte

Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.2

D.1 Systemarchitektur

CPU/Memory Board CPU/Memory Board

SBus I/O Board SBus I/O Board

SYSIO 1

SYSIO 0

SBus1

SBus0

Address Controller

Data Controller

SYSIO 1

SYSIO 0

SBus1

SBus0

Address Controller

Data Controller

Address Controller

Data Controller

CPU 0

CPU 1

Memory

Data Bus

Address Bus

Address Controller

Data Controller

CPU 0

CPU 1

Memory

Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.3

1 Gigaplane Bus

Sehr schneller (mit 83.3/100 MHz getakteter) und breiter (256 Bits) Bus auf der Centerplane.

Kann eine vollständige Cacheline (64 Bytes) in 2 Zyklen transferieren, das ist eine Datentransferrate von 2.672 GB/s.

Kein Multiplexen von Adressen und Daten, kein Arbitrierungsoverhead, daher extrem niedrige Latenzzeit.

“Packet-switched” Architektur ermöglicht hohen Durchsatz.

Die elektrischen Eigenschaften limitieren den Bus auf 16 Anschlüsse.

Deshalb wird innerhalb der einzelnen Boards über den standard UPA (Ultra Port Architecture) Bus weiterverzweigt.

Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.4

2 CPU/Memory Modul

Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.5

2 CPU/Memory Module (2)

Address Controller

Data Controller (8)

Boot Controller

Centerplane Connector

On-board Devices

Control

Address

Data

256 bits

42 bits

UltraSPARC

Module

UltraSPARC Module

Memory (16 x 72 bit SIMMs)

Control Address Data

RAS/CAS

Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.6

3 I/O Board

Gigaplane Connector SBus Slots

Status LEDs

Fiber

Fast/Wide SCSI

Ethernet (RJ45)

Ethernet (MII)

Channel

Programmierung Paralleler Systeme

© Frank Bellosa, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 D-SUN_EX000.fm 1999-03-16 17.24 PPS Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors. D.7

3 I/OBoard (2)

Address Controller

Data Controller

Boot Controller

SYSIO A SYSIO B

RISC RISC

SOC FEPS

Centerplane Connector

Fiber

Interface

TPE SCSI Connector

SBus Card

SBus Card

SBus Card

On-board Devices

(Slot 13) (Slot 3)

(Slot 2) (Slot 1) (Slot 0)

UPA-64

Control

Address

Data

SBus

256 bits

42 bits

Fast/Wide

10/100 MBit

SCSI

Ethernet

UPA-64