B2^{F. Hofmann}

Entwurf und Implementierung eines an Hardwarearchitektur und Aufgabenklassen adaptierbaren Multiprozessorbetriebssystems

B2^{F. Hofmann}

Entwurf und Implementierung eines an Hardwarearchitektur und Aufgabenklassen adaptierbaren Multiprozessorbetriebssystems

Interruptmechanismus:

Hardware-abhängiger Interrupttreiber:

• Verbindungsaufbau • Verbindungsüberwachung • Pufferung (zur Entkopplung)

Interruptverteilmechanismus:

• Flußkontrolle • Verteilung empfangener Interrupts • Statusmeldungen • Sammlung statistischer Informationen

Ablauf einer Interruptauslösung:

• Der Sender verifiziert die Existenz des Empfängers • Das zu übertragende Datenwort wird im Kommunikationsspeicher hinterlegt ( ) • Beim Empfänger wird ein Interrupt ausgelöst ( ) • Der Interrupttreiber liest das Datenwort aus dem Kommunikationsspeicher ( ) • Das Datenwort wird durch den Verteilmechanismus, entsprechend des Typs, an Kommunikationsmodule weitergegeben

Kommunikationsspeicher B

Interruptverteilmechanismus

Typ #N

Typ #0

Typ #1

Typ #2

...

Knoten A

Knoten B

Kommunikationsspeicher A

Kommunikationsspeicher B

Interruptmechanismus

...

Typ #M

...

Nachricht

#0Nachricht

#1Nachricht

#2Nachricht #K

”Inter-Node”-Kommunikation:

Koordinierungsebene:

• Verbindungsüberwachung • Verwaltung der Nachrichtenpuffer • Sicherstellung der Resource-Konsistenz

Nachrichtenverteilebene:

• Flußkontrolle • Verteilung empfangener Nachrichten • Statusmeldungen • Sammlung statistischer Informationen • Pufferung empfangener Nachrichten

Ablauf beim Versenden einer Nachricht:

• Für die zu übertragende Nachricht wird ein Puffer im Kommunikationsspeicher angefordert und die Nachricht dort abgespeichert ( ) • Über den Interruptmechanismus wird beim Nachbarn ein Interrupt ausgelöst. Das Datenwort enthält eine Referenz auf den Nachrichtenpuffer • Der Interruptmechanismus des Empfängerknotens übergibt das gelesene Datenwort • Das Kommunikationsmodul INC liest den Nachrichtenpuffer ( )und nimmt entsprechend dem Typ die Weiterverteilung vor

Nachricht #x

Nachricht #x

...

...

Knoten B

Knoten A

Kommunikationsspeicher A

Hardware-abhängiger Interrupttreiber

Kommunikationsmodul A

Kommunikationsmodul B

Kommunikationsmodul XYZ

Interruptverteilmechanismus ... ...

Hardware-abhängiger Interrupttreiber

Interruptmechanismus

Kommunikations-

Nachrichtenverteilebene

Koordinierungsebene

modul INC

Kernkomponente 1 Kernkomponente 2 Kernkomponente X ...

...

Interruptmechanismus

Nachrichtenverteilebene ... Koordinierungsebene

Kommunikation in MEMSOS

Nachrichtenaustausch zwischen zwei MEMSY-Knoten