Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.5

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

4.2 Zusammenhäng ende Speic herung Ein-Programmbetrieb

Ein Programm im Arbeitsspeicher von Beginn bis Ende seiner Abarbeitung Verbesserung der Speichernutzung durch Mehrprogrammbetrieb

20% E/A

50% E/A

80% E/A

Prozeßzahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CPU-Nutzung in % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Speicherverwaltung Zusammenhängende Speicherung

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.6

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

swapping

Prozeßwechsel wegen der Datentransporte sehr aufwendig.

Prozeß P_1

Prozeß P_2

Arbeitsspeicher

Betriebssystem

Anwendungsbereich auslagern

einlagern

Speicherverwaltung Zusammenhängende Speicherung

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.7

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

Statische Partitionierung

Mehrere Auftragswarteschlangen

Partition 4

Partition 3

Partition 2

Partition 1 BS

800 k 700 k

400 k

200 k 100 k 0

Eine Auftragswarteschlange

Partition 4

Partition 3

Partition 2

Partition 1 BS

800 k 700 k

400 k

200 k 100 k 0

Speicherverwaltung Zusammenhängende Speicherung

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.8

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

Dynamische Partitionierung

BS PA BS PD BS BS PA BS BS PA PB PC PB PB

PC PC PC PB PD PD PE

A in Gebrauch

Reserve

BS

B in Gebrauch

Reserve

BS A-Befehlsseg.

Reserve A-Datenseg.

A-Stapelseg.

B-Befehlsseg.

Reserve B-Datenseg.

B-Stapelseg.

PC

PA BS

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.9

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

Datenstrukturen zur Lückenverwaltung

A B C D E

11111000
11111111
11001111
11111000

  P 0 5 L 5 3 P 8 6 P 14 4

  L 18 2 P 20 6 P 26 3 L 29 3 x

Prozeß

Lücke Beginn Länge

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.10

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

A B C D E

11111000
11111111
11001111
11111000

  P 0 5 L 5 3 P 8 6 P 14 4

  L 18 2 P 20 6 P 26 3 L 29 3 x

Prozeß

Lücke Beginn Länge

Bitlisten

Verkettete Listen

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.11

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

Plazierungsstrategien - Bei Freigabe Lücken verschmelzen

- Vergabe von Lückenrand aus First Fit Best Fit Worst Fit Rotating First Fit

A X B

A X

X B

X

A B

A

B vor nach Freigabe v on X

Speicherverwaltung Speicherverwaltung mit Buddy-System

Systemprogrammierung I

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

© 18.12.1996, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann 4.12

sp1/96/folien/3: 18.12.1996

Buddy-Systeme

0 128 K 256 K 384 K 512 K 640 K 768 K 896 K 1 M

A 70 A 35 A 80 F A A 60 F B F D F C

A 128 256 512 A B 64 256 512 C B 64

A 128 512 128 C 64 B 128 512 128 B D C 128 512 D 64 128 C 128 512 256 C 128 512 1024